Двухканальная установка для продольной гибки (отбортовки) верхних и боковых панелей для радиаторов типов: 10, 11, 20, 21 – один канал, 33 – второй канал

